Renovierungslangschild RLE
von KARCHER DESIGN

Langschild 260 x 52 mm,
mit 2-fach verschraubten
durchgehenden M4 Schrauben,
sichtbar befestigt,
Gleitlager aus Nylon,
fest drehbar gelagert mit
Hochhaltefeder,
8 mm exzentrisch gebohrter Hohlstift, 
Standardtürstärke 37 - 43 mm,

Ausführung:
UN (ohne Schlüsselloch)
BB (Buntbart),
PZ (Profilzylinder),
BAD (Toilettenriegel)
WG (Wechselgarnitur) mit Kugelknopf

Langschild: Edelstahl matt
Karcher Artikel Nr.:
RLE BB 71
RLE PZ 71
RLE BAD 71
RLE WG

Kombinierbar mit allen Edelstahlgriffen

Abmessungen nach Skizze:

100

92

52

10

260

22

22